
附件
晋江安海职业中专学校美术专业实训机房设备改造采购项目
一、项目服务背景
随着学校美术设计与电脑绘画课程比重持续提升，原有实训机房设备在图形处理能力、云桌面管理、国产适配及画室配套环境上已难以支撑教学要求。为确保美术专业实训教学正常开展，需对第6、10、14机房进行设备改造。
二、项目服务目标
本项需要在2026年9月1日前完成安装调试。
项目服务内容清单及要求

	品目
	规格参数要求
	数量
	单价
	小计

	10机房改造

	内存
	16G DDR4 联想图形工作站内存
	
	
	

	云桌面管理平台
	噢易云教室系统V6.0
1.管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式；
2.管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；
3.支持跨学校部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有区域对象，支持多学校切换管理，支持新增学校，便于构建区域级云桌面统一管理平台，满足教育局区域云桌面建设；  
4.支持多区域资源汇总分析，可统计所有学校（区域）的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息。

支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收；
6.能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程。
7.为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化；
8.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；

支持教学桌面和个人桌面两种登录方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；

支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原；

11.针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对场景数据盘能够设定清空策略，支持不清空/每周清空/每月清空等方式，满足单个专业环境下的数据存储要求；  
12.当有多套操作系统时，每个操作系统所需的教学资源数据可存储在该系统的场景数据盘中，在进行系统升级同传时，支持只同传该系统的场景数据盘，无需全盘同传，以提升系统同传效率，降低存储空间占用；
13.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量； 
14.支持模板管理，可针对不同的教学要求提供windows、linux等多套教学模板，支持在web平台对模板进行新增，编辑，注册，删除等操作；
15.支持模板更新点管理，可默认保留不少于三个时间点的更新进度，可对更新点进行合并、删除，减少资源占用；
16.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。   17.支持设定公共的硬件模板，包括CPU核数、内存、系统盘容量、数据盘容量，便于创建虚拟机搭建考试服务等应用系统； 
18.具备教学网盘功能，创建桌面账户时，同步生成网盘账号;启用网盘后，可通过账号登录网盘:教师在本地同步目录下的文件可以自动同步至云端。   
19.为保证系统兼容性和稳定性，要求提供售后服务承诺书和云桌面软件著作权证书；中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理，并承担相关法律责任。
	
	
	

	电子教室广播软件
	噢易多媒体网络教室软件V9.0
1.支持对学生视图自定义命令和排序，便于学生未点名时，通过座位信息快速找到学生；
2.多媒体教学软件支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式。屏幕广播：对学生端进行全屏广播、窗口广播操作，全屏广播时，禁止学生端鼠标、键盘操作；区域广播：在教师端屏幕内选取一块区域后，对学生端进行区域厂播操作。   3.为保证教学流畅性：学生端登录正在广播教学的频道后，自动接入广播教学。
4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音；
5.支持学生演示功能，能够实现两种演示模式：本机演示：选择指定的学生端进行本机演示操作，广播已选定的本机演示学生端画面至其它已接入的学生端；操作教师机演示：选择指定的学生端进行教师机演示操作，广播教师机画面至其它已接入的学生端。
6.对指定学生端或所有学生端进行屏幕监控、无锁定控制、锁定控制操作。

教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔，最大监看数量支持100个数量；

c/s客户端支持远程命令、远程开机，远程关机等功能；
9.为了保证课堂纪律、教师讲解板书质量。支持黑屏肃静，对学生端进行黑屏肃静操作，设置黑屏肃静的屏幕信息、解锁方式(解锁方式包括:手动解锁、按时解锁、按时长解锁)。10.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态；
11.支持课堂互动功能：击鼓传花，选择一定数量的已签到学生端进行击鼓传花。电子抢答，设置电子抢答题目，对学生端进行电子抢答操作，获取已抢答学生端输入的答案信息，对已获取的答案信息进。行对错判断操作。
12.支持管理、存储试题信息(试题类型包括:单选题、多选题填空题、判断题、问答题)，下发指定的试卷文件至学生端，实时查看学生端答题情况。支持自动评分，对单选题、多选题、判断题进行白动评分、正确率统计操作。

13.支持对学生端的操作系统进行切换操作。对桌面云服务器、学生机进行关机操作。对学生端进行虚拟系统切换、本地系统切换操作。根据下发的命令打开学生端的指定应用。14.为保证优秀的售后，云机房管控系统和电子教室广播软件须为统一品牌，所有功能不得为第三方插件或者工具实现，必须为产品自带功能。投标时原厂出具售后承诺函。
	
	
	

	系统集成
	安装调试并安装图形，视频，3D，渲染，cad等各类专业软件提供一年上门安装调试
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	品目
	规格参数要求
	数量
	单价
	小计

	14机房改造

	云桌面管理平台
	噢易云教室系统V6.0
1.管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式；
2.管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；
3.支持跨学校部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有区域对象，支持多学校切换管理，支持新增学校，便于构建区域级云桌面统一管理平台，满足教育局区域云桌面建设； 
4.支持多区域资源汇总分析，可统计所有学校（区域）的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息。

支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收；
6.能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程。
7.为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化；
8.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；
9.支持教学桌面和个人桌面两种登录方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；

支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原；

针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对场景数据盘能够设定清空策略，支持不清空/每周清空/每月清空等方式，满足单个专业环境下的数据存储要求；  
12.当有多套操作系统时，每个操作系统所需的教学资源数据可存储在该系统的场景数据盘中，在进行系统升级同传时，支持只同传该系统的场景数据盘，无需全盘同传，以提升系统同传效率，降低存储空间占用；
13.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量； 
14.支持模板管理，可针对不同的教学要求提供windows、linux等多套教学模板，支持在web平台对模板进行新增，编辑，注册，删除等操作；
15.支持模板更新点管理，可默认保留不少于三个时间点的更新进度，可对更新点进行合并、删除，减少资源占用；
16.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。

17.支持设定公共的硬件模板，包括CPU核数、内存、系统盘容量、数据盘容量，便于创建虚拟机搭建考试服务等应用系统； 
18.具备教学网盘功能，创建桌面账户时，同步生成网盘账号;启用网盘后，可通过账号登录网盘:教师在本地同步目录下的文件可以自动同步至云端。  
19.为保证系统兼容性和稳定性，要求提供售后服务承诺书和云桌面软件著作权证书；中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理，并承担相关法律责任。
	
	
	

	电子教室广播软件
	噢易多媒体网络教室软件V9.0
1.支持对学生视图自定义命令和排序，便于学生未点名时，通过座位信息快速找到学生；
2.多媒体教学软件支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式。屏幕广播：对学生端进行全屏广播、窗口广播操作，全屏广播时，禁止学生端鼠标、键盘操作；区域广播：在教师端屏幕内选取一块区域后，对学生端进行区域厂播操作。

为保证教学流畅性：学生端登录正在广播教学的频道后，自动接入广播教学。

屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音；
5.支持学生演示功能，能够实现两种演示模式：本机演示：选择指定的学生端进行本机演示操作，广播已选定的本机演示学生端画面至其它已接入的学生端；操作教师机演示：选择指定的学生端进行教师机演示操作，广播教师机画面至其它已接入的学生端。
6.对指定学生端或所有学生端进行屏幕监控、无锁定控制、锁定控制操作。

教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔，最大监看数量支持100个数量；
8.c/s客户端支持远程命令、远程开机，远程关机等功能；
9.为了保证课堂纪律、教师讲解板书质量。支持黑屏肃静，对学生端进行黑屏肃静操作，设置黑屏肃静的屏幕信息、解锁方式(解锁方式包括:手动解锁、按时解锁、按时长解锁)。10.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态；
11.支持课堂互动功能：击鼓传花，选择一定数量的已签到学生端进行击鼓传花。电子抢答，设置电子抢答题目，对学生端进行电子抢答操作，获取已抢答学生端输入的答案信息，对已获取的答案信息进。行对错判断操作。
12.支持管理、存储试题信息(试题类型包括:单选题、多选题填空题、判断题、问答题)，下发指定的试卷文件至学生端，实时查看学生端答题情况。支持自动评分，对单选题、多选题、判断题进行白动评分、正确率统计操作。

13.支持对学生端的操作系统进行切换操作。对桌面云服务器、学生机进行关机操作。对学生端进行虚拟系统切换、本地系统切换操作。根据下发的命令打开学生端的指定应用。14.为保证优秀的售后，云机房管控系统和电子教室广播软件须为统一品牌，所有功能不得为第三方插件或者工具实现，必须为产品自带功能。投标时原厂出具售后承诺函。
	
	
	

	系统集成
	安装调试并安装图形，视频，3D，渲染，cad等各类专业软件提供一年上门安装调试
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	品目
	规格参数要求
	数量
	单价
	小计

	6机房改造

	内存
	16G DDR4 联想图形工作站内存
	
	
	

	云桌面管理平台
	噢易云教室系统V6.0
1.管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式；
2.管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；
3.支持跨学校部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有区域对象，支持多学校切换管理，支持新增学校，便于构建区域级云桌面统一管理平台，满足教育局区域云桌面建设；  
4.支持多区域资源汇总分析，可统计所有学校（区域）的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息。

支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收；
6.能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程。
7.为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化；
8.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；

9.支持教学桌面和个人桌面两种登录方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；

10.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原；

11.针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对场景数据盘能够设定清空策略，支持不清空/每周清空/每月清空等方式，满足单个专业环境下的数据存储要求；  
12.当有多套操作系统时，每个操作系统所需的教学资源数据可存储在该系统的场景数据盘中，在进行系统升级同传时，支持只同传该系统的场景数据盘，无需全盘同传，以提升系统同传效率，降低存储空间占用；
13.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量； 
14.支持模板管理，可针对不同的教学要求提供windows、linux等多套教学模板，支持在web平台对模板进行新增，编辑，注册，删除等操作；
15.支持模板更新点管理，可默认保留不少于三个时间点的更新进度，可对更新点进行合并、删除，减少资源占用；
16.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。

17.支持设定公共的硬件模板，包括CPU核数、内存、系统盘容量、数据盘容量，便于创建虚拟机搭建考试服务等应用系统； 
18.具备教学网盘功能，创建桌面账户时，同步生成网盘账号;启用网盘后，可通过账号登录网盘:教师在本地同步目录下的文件可以自动同步至云端。   
19.为保证系统兼容性和稳定性，要求提供售后服务承诺书和云桌面软件著作权证书；中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理，并承担相关法律责任。
	
	
	

	电子教室广播软件
	噢易多媒体网络教室软件V9.0
1.支持对学生视图自定义命令和排序，便于学生未点名时，通过座位信息快速找到学生；
2.多媒体教学软件支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式。屏幕广播：对学生端进行全屏广播、窗口广播操作，全屏广播时，禁止学生端鼠标、键盘操作；区域广播：在教师端屏幕内选取一块区域后，对学生端进行区域厂播操作。

为保证教学流畅性：学生端登录正在广播教学的频道后，自动接入广播教学。

屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音；
5.支持学生演示功能，能够实现两种演示模式：本机演示：选择指定的学生端进行本机演示操作，广播已选定的本机演示学生端画面至其它已接入的学生端；操作教师机演示：选择指定的学生端进行教师机演示操作，广播教师机画面至其它已接入的学生端。

6.对指定学生端或所有学生端进行屏幕监控、无锁定控制、锁定控制操作。

7.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔，最大监看数量支持100个数量；
8.c/s客户端支持远程命令、远程开机，远程关机等功能；
9.为了保证课堂纪律、教师讲解板书质量。支持黑屏肃静，对学生端进行黑屏肃静操作，设置黑屏肃静的屏幕信息、解锁方式(解锁方式包括:手动解锁、按时解锁、按时长解锁)。10.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态；
11.支持课堂互动功能：击鼓传花，选择一定数量的已签到学生端进行击鼓传花。电子抢答，设置电子抢答题目，对学生端进行电子抢答操作，获取已抢答学生端输入的答案信息，对已获取的答案信息进。行对错判断操作。
12.支持管理、存储试题信息(试题类型包括:单选题、多选题填空题、判断题、问答题)，下发指定的试卷文件至学生端，实时查看学生端答题情况。支持自动评分，对单选题、多选题、判断题进行白动评分、正确率统计操作。

13.支持对学生端的操作系统进行切换操作。对桌面云服务器、学生机进行关机操作。对学生端进行虚拟系统切换、本地系统切换操作。根据下发的命令打开学生端的指定应用。14.为保证优秀的售后，云机房管控系统和电子教室广播软件须为统一品牌，所有功能不得为第三方插件或者工具实现，必须为产品自带功能。投标时原厂出具售后承诺函。
	
	
	

	系统集成
	安装调试并安装图形，视频，3D，渲染，cad等各类专业软件提供一年上门安装调试
	
	
	

	小计
	
	
	
	


报价文件格式

封面
项目名称:                     
报价文件
正本/副本
报价单位名称:            （盖公章）
法定代表人：    （签章）
日  期：     年   月   日
报价文件应包括：
1.报价人营业执照复印件；
2.法人身份证复印件；
3.授权委托书及授权人身份证复印件（若有）；
4.报价书；
5.报价清单；
6.报价人认为有必要提供的相关材料。
 

报 价 书
致：      ××学校             

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物或服务）采购询价文件，完全同意询价公告及询价文件中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。
2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：       

地址：                     邮编：                      

电话：                     传真：

报价人：                     

日  期：      年   月   日  

法定代表人授权委托书
致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

  授权人：          （签字及盖章）

                     被授权的代理人：          （签字）

              日期：       年      月      日

报价清单表

报价单位：（盖章）                                                       单位：元
	序号
	产品名称
	单位
	规格型号
	技术

指标
	数量
	单价
	合价
	保修期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等。

或（格式自拟）
本次报价以综合单价为准。
报价编号：                
报价人全称(加盖公章)：                                  
法定代表人或其委托人签字：                  

日期：    年   月   日


