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[bookmark: _Toc441956118][bookmark: _Toc441957310]报价单位名称：          （盖公章）        

法定代表人：             （签章）         


日  期：     年   月   日



法定代表人授权委托书

致： 晋江安海职业中专学校 
本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
报价单位：             （盖章） 
  授权人：          （签字及盖章）
                     被授权的代理人：          （签字）
              日期：       年      月      日

附：授权人与被授权人身份证复印件（正反两面均需提供，复印件须加盖供应商公章）









信用中国、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函

致： 晋江安海职业中专学校 
我单位参加贵单位组织的项目名称： 维修维护服务定点供应商遴选询价 （项目编号：JJAHZX2026062301）采购活动，我单位郑重承诺：
我单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。


报价单位（公章）：                           
法定代表人或委托代理人（签字）：           
日期：        年     月     日






报价承诺函
致：晋江安海职业中专学校
我公司在参加本次比选采购活动中，做如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

报价单位（公章）：                           
法定代表人或委托代理人（签字）：           
日期：        年     月     日




	[bookmark: _Toc134733482]报价表
项目名称：维修维护定点供应商遴选项目
项目编号：JJAHZX2026062301


	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	单价
	保修期
	备注

	1
	墙面修补及粉刷​
	
	m²
	
	
	铲除空鼓层，安装钛合金板。

	2
	地砖/墙砖铺贴​
	
	m²
	
	
	拆除旧砖，水泥砂浆铺贴，缝隙均匀，无空鼓（瓷砖由校方提供或按签证计价）。

	3
	门锁/门窗维修​
	
	套/扇
	
	
	更换锁芯、把手，修复门窗合页、滑轨，调试五金配件。

	4
	吊顶及隔断维修​
	
	m²
	
	
	铝合金/轻钢龙骨石膏板吊顶修复，玻璃隔断更换。

	5
	疏通下水道​
	
	处
	
	
	包含主管道、蹲位、洗手池疏通。

	6
	防水补漏​
	
	m²
	
	
	屋面或卫生间防水，采用SBS改性沥青卷材或聚氨酯涂料，保修5年。

	7
	墙面发霉维修
	
	m²
	
	
	铲灰、刮腻子，刷油漆（三棵树、立邦）

	8
	外墙开裂维修
	
	m²
	
	
	外墙蜘蛛人、刷透明防水材料

	9
	杂项用工​
	
	工日
	
	
	无法按面积/长度计算的零星用工（如搬运、安装挂钩、加固桌椅等）。

	10
	洗衣池打胶​
	
	处
	
	
	清理原有老化、发霉密封胶，采用防霉中性玻璃胶重新密封（胶品牌需符合食品级/卫浴级标准），确保无渗水、无黑斑。

	11
	更换洗衣池​
	
	套
	
	
	拆除旧洗衣池（含台面），安装新石英石洗衣池（尺寸按校方指定），连接冷热水管及排水管，试水30分钟无渗漏。


注：承诺在此报价清单之外的产品按同类商品市场询价报价的       %结算，举例：某产品市场询价为5元，若投标人报价优惠率为95%，则最终实际结算金额=市场询价（5元）×数量×优惠率95%。
报价单位（公章）：                           
法定代表人或委托代理人（签字）：           
[bookmark: _GoBack]日期：      年    月    日



